**ЗВІТ**

**за результатами** **моніторингового візиту об’єкту фонду захисних споруд за адресою: м. Херсон, вул. Каштанова, 22, та можливості його використання для укриття населення**

|  |  |
| --- | --- |
| *09.09.2025* | *м. Херсон* |
|   |

**Мета моніторингового візиту:** перевірка можливості використання об’єкту для укриття населення.

Проводиться відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».

**Склад моніторингової групи:**

Антипенко Андрій Вікторович – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв;

Васильковець Наталя Володимирівна – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв.

**Моніторинговий візит проводився у присутності**:

Сільващук Анжела Анатоліївна – голова ОСББ «Каштанова 22».

**Назва об’єкта моніторингу, адреса, форма власності, керівництво установи, інша інформація:**

*Повна назва об’єкта моніторингу:* об’єкт цивільного укриття на базі підвального приміщення ОСББ «Каштанова 22»;

*Повна адреса об’єкта моніторингу:* вул. Каштанова, 22, м. Херсон;

*Форма власності: комунальна*;

*Балансоутримувач (власник) об’єкту: Херсонська міська рада*.

**Інформацію про включення об’єкту до фонду захисних споруд відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 09.07.2018 № 579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту» не надано.**

**Інформація про здійснення попереднього моніторингового візиту:** попередній моніторинговий візит не здійснювався.

***Загальна характеристика об’єкту (споруди, будівлі, приміщення):*** підвальне приміщення житлового багатоповерхового будинку.

**Вид захисної споруди**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Захисна споруда (сховище або протирадіаційне |  | Споруда подвійного призначення | **х** | Найпростіше укриття |
|  |  |  |

*Відповідність п.3 Розділу І. Загальні положення Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття, виданого** **органами місцевого самоврядування, районними в мм. Києві та Севастополі держадміністраціями**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| x | Так |  | Ні |

*Відповідність п.9 Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність покажчиків руху до укриття**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Так | х | Ні |

 *Відповідність п. 3, 4 Розділу ІІ. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Доступність укриття (відчинений/зачинений вхід, наявність замків/ключів і у кого)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| x | Так |  | Ні |

Примітка: З метою забезпечення максимальної оперативності та безпеки громадян, при оголошенні повітряної тривоги двері укриття відчиняються автоматично. Це реалізовано за допомогою інтегрованої системи оповіщення, яка отримує сигнал тривоги та миттєво активує механізм відкриття дверей.

*Відповідність п. 3 Глави 1 Утримання та експлуатація сховищ Розділу ІІІ. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Загальна кількість наявних евакуаційних маршрутів та виходів, їх доступність:** приміщення має три входи/виходи.

*Відповідність п.8 Глави 2 Розділу VІ Організація заходів з утримання, експлуатації та обслуговування захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність/відсутність вікон у приміщенні. Їхній розмір, розташування, ступінь захищеності (наприклад, наявність захисних екранів, ґрат тощо)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Так | x | Ні |

*Відповідність п.1 Глави 2 Розділу ІІІ Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність технічної води**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Так | х | Ні |

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність питної води**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Так | x | Ні |

Примітка: укриття не забезпечене питною водою.

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (2 л на добу на одну особу)*

**Наявність запасу продуктів**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Так | x | Ні |

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність аптечки та її наповненість**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Так | х | Ні |

Примітка: аптечка повністю укомплектована та знаходиться у кімнаті для зберігання.

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність виносних баків, що щільно закриваються, для нечистот**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Так | x | Ні |

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність вентиляції**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| x | Так |  | Ні |

*Відповідність п. 5 Глави 4 Утримання та експлуатація систем вентиляції Розділу ІІІ. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність освітлення/електроенергії**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| x | Так |  | Ні |

*Відповідність п. 9 Розділу ІІ. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність приладів безперебійного живлення**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Так | x | Ні |

*Відповідність п. 2 Глави 5 Розділу ІІІ. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність санвузлів**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| x | Так |  | Ні |

*Відповідність п. 10 Розділу ІІ. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Температура**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| х | Задовільна |  | Не задовільна |

*Відповідність п. 5 Глави 3 Утримання та експлуатація огороджувальних захисних конструкцій Розділу ІІІ. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (не нижче ніж +10 °C)*

*Відповідність п. 8 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу VІІ. Експлуатація та утримання фонду захисних споруд під час його приведення в готовність та використання за призначенням (не вище ніж +33 °C)*

**Ознаки сирості: наявність плісняви, вологи на стінах, стелі чи підлозі**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наявні | х | Відсутні |

*Відповідність п. 5 Глави 3 Утримання та експлуатація огороджувальних захисних конструкцій Розділу ІІІ. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (не вище ніж 70 %)*

**Доступність до приміщення маломобільними групами**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наявні засоби | х | Відсутні засоби |
|  |  |

*Відповідність п. 6 Розділу ІІ. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність вогнегасників**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Так | х | Ні |

Примітка: вогнегасник знаходиться у щитку безпеки.

*Відповідність п. 5 Розділу ІІ. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність системи зв’язку**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Так | х | Ні |

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579, 2 л на добу на одну особу*

**Наявність системи оповіщення (про оголошення загрози/відбій загрози)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Так | х | Ні |

*Відповідність Глави 7 Утримання та експлуатація систем зв’язку і оповіщення Розділу ІІІ. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Максимальна можливість заповнення укриття**

Кількість осіб: невідомо.

**Кількість осіб, яка ймовірно використає укриття**

Кількість осіб: невідомо.

**Рівень захаращеності: наявність сторонніх предметів, сміття, речей, що ускладнюють вільний доступ і перебування**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Захаращене приміщення | х | Не захаращене приміщення |
|  |  |

*Відповідність п. 6 Розділу ІІ. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Облаштування**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кількість сидячих місць |   | Кількість лежачих місць |
|  |  |

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність складних стільців або інших мобільних сидінь**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Так | х | Ні |

**Наявність непродовольчих товарів для дітей (іграшки, підгузки, ковдри, засоби гігієни) їх стан, кількість, придатність для використання**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Так | х | Ні |

**Рекомендації за результатами моніторингового візиту:**

1. Позначити місце розташування укриття за допомогою допоміжних табличок (написів) та покажчиків руху до них;
2. Внести інформацію на табличку із зазначенням номера споруди, її балансоутримувача, місць зберігання ключів, особи, відповідальної за утримання та експлуатацію, її місцезнаходження і номера телефону
3. Передбачити наявність виносних баків для нечистот;
4. Забезпечити укриття необхідними запасами питної та технічної води, а також необхідним запасом продуктів;
5. Забезпечити укриття аптечкою, приладами безперебійного живлення, вогнегасниками, приладами зв’язку та оповіщення;
6. Забезпечити необхідну кількість сидячих та лежачих місць;
7. Забезпечити без бар’єрний доступ до укриття (пандус до основного входу до укриття;
8. Забезпечити наявність непродовольчих товарів для дітей (іграшки, підгузки, ковдри, засоби гігієни).

**Головний спеціаліст Відділу**

**сприяння роботі регіональних**

**представництв Секретаріату**

**Уповноваженого Верховної**

**Ради України з прав людини Андрій АНТИПЕНКО**

**Головний спеціаліст Відділу**

**сприяння роботі регіональних**

**представництв Секретаріату**

**Уповноваженого Верховної**

**Ради України з прав людини Наталя ВАСИЛЬКОВЕЦЬ**